***Základní parametry vozidla s vestavbou uvedené modelové řady***

* *Celková délka vozidla…………………………………………………………………………………………………………………….……...……… 5.998 mm*
* *Celková šířka vozidla………………………………………………………………………………………………………………….……………...…..2.050 mm*
* *Celková výška vozidla se střešními okny……………………………………………………………….………………………….…..….min.2.644 mm*
* *Celková hmotnost ………………………………………………………………………………………………….……….…………….……………….....3.500kg*
* *Doložnost při standardní výbavě podvozku(Ducato/Boxer/Jumper/Movano)......................................................cca 650kg*
* *Počet cestujících na jízdu/spaní/na rozkládacím lůžku……………………………………………………………………..…..…….………4/4/1-2*
* *Výška lůžka nad podlahou interiéru (světlost nákladového prostoru)....................................................................730 mm*
* *Výška vozidla se střešní stanovou nástavbou …………………………………………………………………………..………………min.2785 mm*

**Standardní výbava obytné vestavby KRS Active Line**

**Izolace a podlaha**

* Izolace 20mm KF Alu na stěnách a stropu
* Izolovaná sendvičová podlaha lepená s PVC vrstvou dle výběru
* Zalištování okopových hran eloxovanou lemovkou
* Stupínek s úložným prostorem před II.řadou sedadel

**Okna boční a střešní**

* Okno Carbest 900x500 mm v levém boku za řidičem
* Okno Carbest 900x500 mm v pravých posuvných dveřích
* Střešní okno Micro Heki 280x280 mm v koupelně
* Střešní okno Mini Heki 700x500 mm nad II. řadou sedadel s pákovým ovládacím mechanismem
* Střešní okno Mini Heki 400x400 mm nad lůžkovou částí

**Voda, odpady, nádrže**

* Bílé, nebo Antracitové dvířka servisních klapek na karoserii vozidla (dle odstínu a volby zákazníka)
* Nádrž na vodu v sedadle II. řady 100 L s čistícím otvorem
* Odpadní nádrž na odpadní (šedou) vodu s odtokovým mechanickým ventilem
* Směšovací vodovodní baterie v koupelně s funkcí sprchy a regulací průtoku
* Páková směšovací vodovodní baterie v kuchyňce, sklopná
* Tlakový rozvod vody, čerpadlo Shurflo 7L/min, exp.nádoba, filtr pevných částic, rozvod teplé a studené vody
* Sprchovací vana KRS s roletami, WC Thetford C223 s centrálním napojením na rozvod vody, 18 L fekální nádrž, servisní otvor v karoserii

**Elektroinstalace 12/230V**

* Elektroinstalace CBE 380, 16A nabíječka s LCD kontrolním panelem, proudový chránič 0,03mA, CEE přípojka 230V pro vnější napojení, pojistková skříňka 12V, Booster a buzení ALT VIT 23 pro motory s Euro 6d
* Hlavní interiérové stropní světla LED se schodišťovým přepínačem u vchodu a v lůžkové části
* Palubní baterie LiFePo4 100Ah
* Solární panel 175Wp s MPPT regulací 20A
* Vestavěné LED osvětlení v podstropních skříňkách
* Vnitřní a vnější čidlo pro měření teploty vzduchu
* Zásuvka 230V/USB/12V v kuchyňce 1x
* Zásuvka USB-C/230V pod stolkem 1x
* Zásuvka USB-C/230V v lůžkové části nad portálem dveří 1x

**Topení a rozvody plynu**

* Plynové topení Truma Combi 4 s ohřevem TUV pro sprchu a kuchyňku
* Protizámrzný ventil Truma
* Kontrolní a ovládací panel Truma s iNET funkcí a možností rozšíření
* Rozvod teplého vzduchu v obytném prostoru s možností regulace průtoku teplého vzduchu
* LPG nádrž 60 L s vnějším plněním
* Nerezový kombinovaný vařič s dřezem Dometic  se skleněnou zakrývací deskou

**Čalounění, obklady stěn a stropů**

* Čalouněná stropnice od “B” sloupku vzad
* Čalouněné kovové části karoserie – vyjma podstavců sedadel a části zadních sloupků pro volný servisní přístup ke koncovému osvětlení vozidla z vnitřní strany (výměna žárovek)
* Čalouněný obklad stěn potahovou látkou s teflonovou vrstvou (úprava proti vlhkosti a přímého styku s potravinářskými tekutinami)
* Čalouněný obklad zadních dveří karoserie v úrovni lůžka a výše.
* Formované obkladové čalouněné dílce stěn pro instalaci oken S4
* Formované obkladové čalouněné dílce stěn v lůžkové části s rozšířením do boků vozidla (pro zvětšení délky lůžka)
* Překližkový omyvatelný obklad stěn v nákladovém prostoru pod lůžkem
* Překližkový omyvatelný obklad stěny u II.řady sedadla v úrovni podlahy + 12cm (ochrana před znečištěním čalouněné stěny)
* Obklad stěny za pracovní deskou kuchyňky HPL laminátem pro snadné čištění a údržbu
* Nepromokavé a nenasákavé provedení stěn ve sprchovém koutu, bez nutnosti použití ochranné folie (závěsu)
* Obklad úložného prostoru nad kabinou řidiče z nábytkového materiálu s CPL vrstvou pro snadnou údržbu
* Obšitá 100 mm silná matrace v lůžku, lůžkovou potahovou tkaninou s hygienickou odolností, vyměnitelná

**Nábytek, lůžko a jeho provedení**

* Certifikovaná speciální nábytková překližka s CPL voděodolným povrchem a vysokou odolností proti mechanickému poškození
* ABS hrany o síle 2 a 0,5mm v odstínu nábytkového dekoru, stolu a pracovních desek
* Ohýbané profilované dílce z certifikované překližky s CPL voděodolným povrchem a vysokou odolností proti mechanickému poškození
* Ohýbaný profil nábytkových dvířek a korpusů podstropních a kuchyňských skříněk s voděodolným povrchem a vysokou odolností proti mechanickému poškození
* Plynokapalinové vzpěry podstropních vzhůru otevíravých dvířek
* Samozavírací bezpečnostní zámky dvířek podstropních skříněk s intuitivní funkcí pro ovládání
* Pracovní deska na kuchyňce s HPL (vysokotlaký laminát) vrstvou s ochranou proti poškození ostrým nástrojem (kuchyňské náčiní)
* Stůl ve II. řadě s povrchem z vysokotlakého laminátu HPL s bočním posuvným stěnovým kováním
* Věšák na stěně koupelny s možností sklopení
* Komfortní sprchový a hygienický kout 1320x810 mm s roletami
* Vnitřní nábytkové zařízení v koupelně z nábytkových nenasákavých desek s CPL vrstvou se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, laminátovou pracovní deskou a umyvadlem s ochranným krytem rozvodů vody a odpadů.
* Vysoceodolná laminátová sprchová vanička 1320x810 mm s funkcí pochozí podlahy (odnímatelný podlahový kryt), odtokovou armaturou ve třech úrovních a odtokovými kanálky pro zvýšení komfortu odtékání šedé vody  při nerovném stání obytného vozidla
* Instalační skříňka pod lůžkem pro topení Truma, nástavbovou baterii, rozvod vody a místem pro umístění příplatkové výbavy (měnič, MPPT regulace, LiFePo4 baterie atd)
* Kuchyňský blok s dvířky a plnovýsuvnou zásuvkou s aretací, pracovní deska s HPL laminátovou vrstvou
* Podstropní skříňka nad kuchyňkou s odkládací policí
* Podstropní skříňka nad sedadlem ve II.řadě s odkládací policí
* Podstropní skříňky nad zadním lůžkem vpravo
* Podstropní skříňky nad zadním lůžkem vlevo
* Obklad portálu zadních dveří s instalovanými zásuvkami a schodišťovým vypínačem
* Zadní pevné příčné dvoulůžko s lamelovými rošty, rozměr: 1.950 x 1.500 mm

**Sedadla**

* Dvoumístné plně nastavitelné sedadlo FASP 506 s integrovanými tříbodovými bezpečnostními pásy, plynule polohovatelným opěradlem, posuvným vpřed/vzad, výsuvem do boku a integrovaným ISOFIX systémem pro obě místa.
* otočné konzole pro sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce

**Přístrojové základní vybavení - rekapitulace**

* Lednice Indel Cruise 65 L
* Kombinované topení Truma Combi 4
* CBE palubní systém - nabíjecí modul 16A, pojistky 12V, FI chránič 0,03mA, připojení na CEE z vnější sítě
* Solární panel 175Wp
* MPPT regulace 20A
* Palubní baterie LiFePo4 100Ah
* Tlakové čerpadlo pro rozvod vody
* WC Thetford C223 s integrovanou fekální kazetou 19L
* LPG nádrž 60L s vnějším plnícím hrdlem s regulací na 30MBar
* Dvojsedadlo FASP 506 s integrovanými bezpečnostními pásy, ISOFIX
* Luxusní roletová koupelna KRS  1320 x 810 mm

**Ostatní příslušenství**

* Servisní kniha, návod na použití a obsluhu obytné vestavby KRS
* Grafické označení značky KRS na karoserii (samolepky)
* Hasící sprej o objemu 500 ml
* Startovací uživatelská sada pro vestavbu KRS

**Extra výbava vozidla: (původní cena vestavby s extrapříslušenstvím na přání 64.520€ vč DPH)**

* Separační toaleta Clesana
* rámová okna s akrylátovými dvouskly na celém vozidle
* okna v zadních dveřích
* Truma D4
* 240Wp solární panely s MPPT regulací 20A
* LiFePO4 baterie 300Ah Saftkiste, Dual BMS
* indukční vařič 1900watt
* rozšíření blatníků
* 18" OffRoad kola AT Loder
* Adaptivní vzduchový podvozek Air Suspension
* přední ochranný rám s LED dálkovými světly
* designové polepy karoserie
* Clesana C1 toaleta se zavařovací technologií

**Výbava vozidla:**

* Ducato serie 8
* zesílené brzdy vpředu
* Traktion plus
* adaptivní tempomat
* Keyless odemykání
* přídavné topení Webasto
* VB Airsuspension na přední i zadní nápravě (vzduchový podvozek)
* kryt vany motoru
* vyhřívané čelní sklo
* TPMS měření tlaku v pneumatikách
* odpojovač baterie
* lakované kliky dveří
* elektrická ruční brzda
* kamera zpětného pohledu
* parkovací asistent 360\*
* digitální zpětné zrcátko
* asistent mrtvého úhlu
* NAVi 10" display
* elektrické a vyhřívaná zpětná zrcátka
* vyhřívání sedadel
* Full LED světlomety zatmavené
* kožený potah řadící páky a volantu
* Pneu Loder AT 255/55R 18LT
* 4x plechové zimní ráfky s pneu (originál letní vzorek)